# Лекция 5. Умный дом

В основе системы «Умный Дом» лежит технология Sсobo, основным преимуществом которой являются:

- гибкость при внедрении и управлении
- надежность
- возможность увеличения контролируемых элементов без изменения уже существующей системы.

Система «Умный Дом» позволяет автоматизировать новые, и уже существующие в доме системы, а также объединить управление ими в единую систему. Эта система может объединить следующие компоненты:

- Систему безопасности дома
- Систему водоснабжения
- Систему вентиляции
- Систему климат-контроля
- Систему энергосбережения
- Систему управления освещением
- Мультирум

Использование системы «Умный Дом» позволит: Объединить все системы под управление единого интеллектуального центра. Управлять всеми системами из любой точки с помощью планшетного ноутбука или пульта. Управлять «Умным Домом» и контролировать его с помощью SMS сообщений. Контролировать и осуществлять мониторинг всех систем жизнеобеспечения Вашего дома. Настраивать работу всех систем удобным для Вас образом и автоматически поддерживать заданные параметры.

Система Умный дом может работать как с центральным водопроводом, так и автономным водоснабжением. Система Умный дом может:

- контролировать подачу воды из подземных скважин
- управлять насосами для скважин на любой глубине (даже предельно малой)
- проводить мониторинг давления в трубах
- контролировать систему очистки воды от посторонних примесей, вредных для организма человека
- поддерживать заданную температуру воды
- регулировать резервный запас воды
- управлять пожарным водопроводом
- обнаруживать протечки и перекрывать подачу воды на данном участке водопровода

Система климат контроля и вентиляции в качестве управляемых устройств использует кондиционеры, обогреватели, моторизированные окна, термодачики. Система климат контроля позволяет поддерживать комфортную температуру в доме и проветривать помещения.

Система Умный дом, построенная на базе Scobo может управлять энергоснабжением дома и выполнять следующие функции:

- Управление переключением между электрическими сетями
- Запуск автономного генератора электроэнергии
- Одновременный мониторинг состояния нескольких электрических сетей по трем фазам электрического тока
- Контроль трех основных параметров тока (напряжение, частота и мощность) по трем фазам