# Лекция 5. Обзор систем созданных по технологии Scobo.

Более 8 лет назад была разработана технология Scobo в Научно-производственном комплексе «Интеллектуальные системы автоматики» на базе университета «МАТИ» РГТУ им. Циолковского. За это время была разработано и внедрено десятки систем, которые функционируют до сих пор. Одной из первых систем, разработанных в НПК «ИСА», была система СКУД университета МАТИ.

## СКУД «МАТИ» РГТУ им. К. Э. Циолковского

В систему контроля и управления доступа «МАТИ» входят 4 территории:

1. Здание ВУЗа на Оршанской улице
2. Здание ВУЗа на Берниковской набережной
3. Общежитие на Фестивальной улице
4. Военная кафедра на улице Полбина

Управление системой осуществляется децентрализовано, т.е. на каждой из территорий, установлен контроллер, осуществляющий управление системой СКУД данной территории. При потере связи данные сохраняются в локальных базах данных, а при возобновлении связи данные синхронизируются по средствам программы «Синхронизатор».

В системе используется гибкая система разграничения прав доступа. Права доступа закрепляются за персоной или группой персон. Проход осуществляется по смарт-карте, уникальный идентификационный номер которой хранится в базе данных и используется как идентификатор персоны, осуществившей проход.

Каждая территория разбита на контуры (области, для которых существуют собственные права доступа). Все точки прохода можно автоматизировать при помощи Scobo вне зависимости от типа используемого устройства: турникет, дверь с электромагнитными замками, шлагбаум – практически любое устройство можно интегрировать в систему СКУД под управлением Scobo.

## Мультимедийная лекционная аудитория высшего учебного заведения

В области технического обеспечения учебного процесса на базе платформы Scobo разработан ряд решений для проведения различных видов занятий: лекционных, практических и лабораторных. Одним из таких является создание мультимедийной аудитории соответствующей современным требованиям высших и средних учебных заведений. Предлагаемое инновационное решение может быть инсталлировано как в составе системы авторизации и управления общеинженерными системами здания, так и автономно.

В состав мультимедийной лекционной аудитории входят:

- Мультимедийный проектор, оснащенный подъемным лифтом, который убирает проектор в закрытый бокс.
- Моторизированный проекторный экран.
- Система звукового сопровождения
- Гироскопический мультимедийный пульт, который представляет собой манипулятор типа «мышь», только работает не на плоскости, а в трехмерном пространстве, что позволяет преподавателю управлять презентуемым контентом из любой точки аудитории.

## Система голосований для залов заседания.

Решением на платформе Scobo для автоматизации залов заседаний является система проведения голосований Scobo. Система автоматизирует процесс голосования, от регистрации персон до подготовки отчетов о результатах голосования. Причем поддерживаются как открытые, так и тайные голосования. Предлагаемое решение может быть инсталлировано как автономно, так и вместе с компонентом управления автоматикой инженерных систем зала (жалюзи, экран, проектор, аудио и видео), а также в рамках общей системы авторизации и СКУД.

Гибкий настраиваемый интерфейс, предоставляя оператору возможность работать с непосредственным изображением зала, что очень важно для эффективной регистрации и рассадке по местам.

## Охранно-пожарная система

Охранно-пожарная система представляет собой взаимосвязанный набор автоматизированных технических средств, предназначенных не только для своевременного обнаружения возгорания (задымления), но и направленных на ликвидацию причин пожара. Под управлением Scobo уже реализованы комплексные системы охранно-пожарной автоматики. Они обеспечивают централизованный мониторинг охраняемых помещений, корпусов, зданий, автоматическое включение и управляемое функционирование агрегатов противопожарного водопровода и вентиляционных инженерных комплексов (дымоудаления, обеспечения подпора воздуха и др.). А также осуществляют организацию динамических схем эвакуации при помощи многозонного управления светоуказателями и громкоговорителями речевого оповещения. В процессе эксплуатации охранно-пожарной системы Scobo (на действующих объектах) была выявлена высокая эффективность работы автоматизированного оборудования, не зависящего от человеческого фактора. Четкость, автономность и стабильность работы системы помогла избежать несчастных случаев, связанных с пожароопасной обстановкой.

В охранно-пожарную систему интегрирована система экстренной эвакуации, которая управляет системой СКУД и системами дымоудаления и вентиляции.

Все системы, установленные по технологии Scobo будут рассмотрена в продолжении курса «Интеллектуальные системы автоматики» подробнее.

Вопросы и задания

1. Какие системы были разработаны и внедрены по технологии Scobo?
2. Какое оборудование используется в мультимедийной лекционной аудитории?
3. Какие системы интегрированы в систему ЕИС «МАТИ»?
4. Какие системы входят в охранно-пожарную систему?
5. Какие задачи покрывают системы Scobo?