# Лекция 2. Охранно-пожарная система. Система эвакуационных дверей.

Лекция 2. Охранно-пожарная система. Система эвакуационных дверей.

На базе технологии Scobo был разработан ряд решений для предотвращения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, к которым относятся:

- Пожары
- Утечки воды и газа
- Несанкционированный доступ

Система охранно-пожарной сигнализации представляет собой комплекс технических средств, служащих для своевременного обнаружения возгорания и несанкционированного проникновения в охраняемое помещение.

Система охранной сигнализации в составе охранно-пожарной сигнализации выполняет задачи своевременного оповещения службы охраны о факте несанкционированного проникновения в помещение с фиксацией даты, места и времени взлома. Система пожарной сигнализации предназначена для своевременного обнаружения места возгорания и активизации системы автоматического пожаротушения.

При постановке объекта на охрану, охранно-пожарная система следит за:

- движением внутри помещения
- разбитием стекол
- открытием дверей (несанкционированным входом)
- возгоранием и задымлением в помещении

Использование охранно-пожарной системы на базе технологии Scobo позволит обезопасить помещение и оперативно среагировать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Охранно-пожарная система может быть оборудована GSM модулем, который передаст сообщение в службу спасения и правоохранительные органы о возникновение чрезвычайной ситуации.

Данный комплекс был испытан на практике совместно с сотрудниками МЧС Российской федерации на территории университета МАТИ в 2008 году.

В охранно-пожарную систему может быть интегрирована система эвакуационных дверей.

В систему эвакуационных дверей входят двери, оборудованные двумя электромагнитными замками, один из которых установлен на стене и удерживает дверь в открытом состоянии, второй расположен в двери и удерживает дверь закрытой.

Система может функционировать в трех режимах:

- СКУД
- Свободный проход
- Пожарная тревога

В режиме СКУД, замки установленные на стенах не удерживают двери, а установленные в дверях – удерживаю в закрытом состоянии. Проход возможен только после авторизации по смарт-карте.

В режиме свободный доступ – двери удерживаются замками, установленными на стене, проход осуществляется свободно.

В режиме пожарная тревога – двери не удерживаются замками, но закрыты. Проход осуществляется свободно. Закрытые двери перекрывают доступ кислороду в помещение, в котором произошло возгорание и чтобы задымление не распространилось на лестничные марши.

Вопросы и задания:

- Какие модули расширения, по вашему мнению, следует использовать в охранно-пожарной системе и системе эвакуационных дверей.
- Создайте модель охранно-пожарной системы, используя специализированные компоненты.
- Какие датчики могут использоваться в охранно-пожарной системе?
- Какие режимы системы эвакуационных дверей позволяют свободной проход?
- Может ли охранно-пожарная интегрироваться в систему СКУД.