# Лекция 1. Система контроля и управления доступом.

Система контроля и управления доступом (СКУД) – система, предназначенная для ограничения доступа персонала на объекты. В системах СКУД используется гибкая политика прав доступа, которые могут закрепляться как за персоной, так и за группой персон.

В роли управляемых устройств используются:

- Двери с электромагнитными замками
- Турникеты
- Шлагбаумы
- Другое оборудование, управляемое аналоговыми сигналами.

Управляемые устройства в системах СКУД являются точками прохода между контурами территории. Авторизация персон у точек доступа позволяет отслеживать перемещение персонала по территории.

Область применения систем СКУД широка: производственные предприятия, деловые центры, стратегические объекты, образовательные учреждения.

На базе технологии Scobo была разработана система Scobo Access Control. Access Control - это интеллектуальная система контроля и управления доступом в помещения компании, на проходных, автостоянках и прочих объектах.

Система позволяет ограничивать доступ персонала на объекты, а так же отслеживать перемещения каждого сотрудника.

Если у предприятия уже имеется какая-либо система контроля и управления доступом, то нет необходимости ее полной замены при переходе на технологию Scobo. Можно использовать уже имеющееся оборудование.

Характерной особенностью СКУД на базе технологии Scobo является ее высокая стабильность работы и отказоустойчивость. В случае если СКУД предприятия распределена по разным территориям, для системы Scobo не обязательно поддерживать непрерывную связь с центральным узлом. Любой филиал может полноценно функционировать и без постоянного доступа к центральной базе данных. Синхронизация информации происходит в удобное время или при первой возможности.

Благодаря гибкому механизму настройки конфигуратора Scobo возможно реализовать большинство нестандартных требований, не меняя программного обеспечения.

В данный момент система Access Control работает как на частных предприятиях, так и на государственных объектах стратегического значения РФ.

В университете «МАТИ» система СКУД связаны с единой информационной системой вуза и использует общую базу данных. В базе данных хранится информация о персонах, группах персон и их правах доступа. Такая система разграничения прав позволяет быстро регистрировать новых пользователей, не создавая индивидуальных прав доступа.

Достаточно добавить пользователя в группу «students», чтобы у него появилась возможность посещать ВУЗ, но не было доступа к техническим сооружениям и отдельным контурам.

Конфигурация, управляющая системой СКУД, связывается с базой данных и сверяет код считанной карты с кодами, занесенными в базу данных. В конфигурациях используются компоненты:

- AuthCardCode – компонент для проверки считанного кода карты.
- ContourFace – визуальный компонент отображающий состояние устройство и информацию о авторизовавшихся персонах.
- DBManager – компонент для связи с базой данных
- Logger – компонент для журналирования данных о проходах.
- OneReaderDoor, TwoReaderDoor, Turnstile, Barrier – специализированные компоненты реализующие логику управляемого устройства (Дверь с одним считывателем, дверь с двумя считывателями, турникет, шлагбаум).

Авторизация пользователя производится с помощью смарт-карты и специального считывателя смарт-карт.

Считыватель, как и все модули расширения Scobo соединяется с контроллером по шине CAN. Считыватель оборудован двумя эффекторами, что позволяет ему управлять конечными устройствами и двумя сенсорами для получения данных от герконов и датчиков движения.

На одну шину CAN можно подключить до 127 устройств, что позволяет реализовать управления СКУД для больших территорий с множеством точек прохода между контурами.

Вопросы и задания:

- Можно ли управлять моторизированными воротами, при помощи технологии Scobo?
- Будет ли функционировать система Scobo при разрыве связи между контроллером и главной базой данных, но при наличии локальной базы?
- Создайте конфигурацию управления дверью, оборудованной одним или двумя считывателями.
- Какими отличительными чертами обладает система СКУД, разработанная с использованием технологии Scobo?
- Какие модули расширения могут быть подключены к шине CAN помимо считывателей смарт-карт в системах СКУД?