# Лекция 3. Интеллектуальная аудитория высшего учебного заведения.

На базе технологии Scobo был разработан ряд технических решений для автоматизации учебных аудиторий высших учебных заведений.

Scobo Lection разработана для технического обеспечения учебного процесса при проведении различных видов занятий: лекционных, практических и лабораторных. Мультимедийная аудитория соответствует самым передовым потребностям высших и средних учебных заведений. Преимуществами данной системы являются:

- мощная антивандальная защита оборудования
- простота и единство управления

Основные элементы Scobo Lection:

- Мультимедийный проектор, оснащенный электрическим подъемным лифтом, при помощи которого он автоматически «прячется» в закрытый бокс
- Система звукового сопровождения
- Моторизованный проекционный экран
- Гироскопический мультимедийный пульт («электронная указка») - представляет собой манипулятор типа «мышь», который работает не на плоскости, а в трехмерном пространстве, что позволяет преподавателю управлять презентуемым контентом из любой точки аудитории.

Мультимедийная аудитория также может оснащаться следующими инженерными системами:

- Система охранной сигнализации
- Система пожарной сигнализации и противопожарная система
- Система авторизации и контроля доступа
- Климат-контроль

Все данные системы могут управляться и работать как автономно, в отдельной аудитории, так и быть встроенными в общую систему учебного заведения.

Пример функционирования Scobo Lection:

1. Подготовленный преподавателем учебный материал размещается на ПК лекционной аудитории в персональной папке преподавателя. Он может загружаться как с переносных запоминающих устройств, так и из локальной сети учебного заведения либо сети Internet
2. Перед началом занятия преподаватель авторизуется на входе в аудиторию с помощью карты доступа. Если авторизация прошла успешно, автоматически производятся следующие действия:
   - Система контроля доступа открывает замок двери
   - Помещение снимается с охраны
   - Запускается климатическая установка
3. Если необходимо использовать мультимедийное оборудование, преподаватель авторизуется повторно на считывателе, расположенном внутри аудитории. Повторная авторизация активизирует мультимедийное оборудование:
   - Открывается замок встроенного сейфа с гироскопическим пультом;
   - Включается электромеханический лифт проектора, извлекая проектор из защитного бокса;
   - Опускается моторизированный экран;
   - Включается акустическая система;
   - Мультимедийный проектор начинает воспроизводить на экране содержимое персональной папки данного преподавателя с учебным материалом;
4. Дальнейшая работа с системой (не только демонстрация учебного контента, но и непосредственно управление функциональными элементами, например, климатической установкой) производится при помощи мультимедийного гироскопического пульта;
5. После окончания занятий преподаватель закрывает дверь и подносит карточку считывателю, при этом происходит автоматическая блокировка доступа к помещению. Всё задействованное оборудование переводится в защищенное состояние и выключается.

Вопросы и задания:

1. Какие средства антивандальной защиты применяются в системе Scobo Lection?
2. Какое управляемое оборудование может быть подключено к системе Scobo Lection?
3. Создайте модель конфигурации, управляющей интеллектуальной аудиторией.
4. Какие модули расширения следует использовать при создании системы интеллектуальной аудитории?
5. Сколько контроллеров необходимо при создании системы интеллектуальной аудитории?